## СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

**ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

## КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

###

**№245 от «15 » июня 2020 года**

с. Писаревка

**О даче согласия на демонтаж**

**недвижимого имущества**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Писаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области, руководствуясь Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Писаревского сельского поселения, актом обследования технического состояния существующих сетей и сооружений водопровода от 08.11.2019 года, Совет народных депутатов Писаревского сельского поселения **РЕШИЛ:**

1. Дать согласие на демонтаж недвижимого имущества в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Писаревского

сельского поселения Е.М. Украинский

Приложение

к решению Совета народных

Писаревского сельского поселения

от 15.06.2020 года № 245

Перечень

существующих сетей и сооружений водопровода

на демонтаж которых дается согласие

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| Павильоны водозаборных скважин |
| 1 | Насос ЭЦВ 6-16-110, мощностью 8 кВт | шт. | 1 | 0,146 т (общий) |
| 2 | Ж/б плиты покрытия ПК 40-12-8 | шт.  | 6 | 8,52 т (общий) |
| 3 | Кирпичная кладка из керамического кирпича | м3 | 3,74 |  |
| 4 | Бетонный пол, толщиной 40 мм | м3 | 0,90 |  |
| 5 | Дверной блок деревянный 2,1х0,9 | шт. | 2 |  |
|  |
| 6 | Стальные резервуары, емкостью 250 м3 | шт. | 2 |  |
| Насосная станция 2- го подъема |
| 7 | Кладка из силикатного кирпича | м3 | 60,65 |  |
| 8 | Оконный блок деревянный 1,2х1 м | шт. | 1 |  |
| 9 | Дверной блок деревянный 2,1х0,9 м | шт. | 1 |  |
| 10 | Железобетонные плиты перекрытия ПБ 70-12-8 | шт. | 10 | 24,6 т (общая) |
| 11 | Бетонный пол, толщиной 40 мм | м3 | 2,8 |  |
|  |
| 12 | Металлический блок контейнер, 3,6х9,2 / 1шт. | т | 4,5 |  |
| 13 | Кабель электропередачи ВЛ 0,4 кВ (4 пр.) | м п. | 68 |  |
| 14 | Одностоечная промежуточная ж\б опора линии электропередачи | т | 1,56 | 0,78 т х2 шт. |
| Ограждение участка |
| 15 | Ж/б опоры (высота 1,8 м) | т | 23,84 |  |
| 16 | Сетка «Рабица» | м2 | 646,4 |  |
| 17 | Уголок ˪60 | м п. | 1454,4 |  |
| 18 | Ворота металлические | т | 0,1 |  |

Глава Писаревского сельского поселения: Е.М. Украинский